**Opis produktów nagrodzonych Złotym Medalem MTP**

**Międzynarodowe Targi Kominkowe**

**KOMINKI 2018**

|  |  |
| --- | --- |
| **Akumulacyjny filtr piecowy z katalizatorem spalin**  CEBUD s.c. Maria i Jacek Ręka, Kraków  Pawilon 5 stoisko 113A | |
| Z:\Projects\Budma\BUDMA 2018\PR\Złote Medale\kominki\KOMINKI 2018 ZM - foto\1 - 341.bmp | Innowacyjny, ekonomiczny i bardzo skuteczny akumulacyjny filtr piecowy z monolitycznym katalizatorem tlenkowym do usuwania CO, NO, OGC i cząstek węglowych z gazów spalinowych różnego typu ogrzewaczy na paliwa stałe. Prosta metoda syntezy katalizatorze polegająca na tworzeniu warstwy tlenkowej na ściankach monolitu z folii ze stali austenitycznej i następnej modyfikacji chemicznej tej warstwy. Gwarancja niskoemisyjności urządzeń wyposażonych w katalizator poniżej wymagań Ekoprojektu. Gwarancja spełnienia określonych wymogów emisyjnych dzięki nieusuwalności zamontowanego filtra z katalizatorem. Łatwa utylizacja zużytego katalizatora przez złomowanie |
| **Grupa produktów – Smart XLT, XLTh, 2PXLT/2LXLT, 2PXLTh/2LXLTh**  HAJDUK Agnieszka i Dariusz Nasińscy Sp. z o.o. Sp.k., Gorzów Wielkopolski  Pawilon 5A stoisko 27 | |
| Z:\Projects\Budma\BUDMA 2018\PR\Złote Medale\kominki\KOMINKI 2018 ZM - foto\2 - Smart 2LXLTh.jpg | Grupa produktów Smart XLT to bardzo bogato seryjnie wyposażone, nowoczesne wkłady kominkowe o dwupłaszczowej konstrukcji stalowo-szamotowej, oferowane w wielu wariantach w znanej i cenionej, wysokiej jakości firmy Hajduk, wiodącego, europejskiego producenta wkładów kominkowych klasy Premium. Warianty z drzwiami otwieranymi do góry wyposażone są w mechanizm CLING, w końcowym momencie zamykania następuje dociśnięcie drzwi i uszczelek korpusu – zwiększona jest szczelność, mechanizm pracuje lekko i precyzyjnie. |
| **Linia wkładów NB (NBC 8, NBC 9, NBC 10, NBU)**  KRATKI.PL Marek Bal, Jedlińsk - Wsola  Pawilon 5A stoisko 20 | |
| Z:\Projects\Budma\BUDMA 2018\PR\Złote Medale\kominki\KOMINKI 2018 ZM - foto\3 - aranzacja_NBC_10.jpg | Wkłady linii NB charakteryzują energooszczędne parametry, wysoka sprawność cieplna i duży zakres mocy grzewczej. Paleniska wyłożone są innowacyjnym materiałem Acumotte. Posiadają dekoracyjną szybę typu glass, która optycznie powiększa front wkładu, a także system czystej szyby. Wkłady są doskonale szczelne. Posiadają ruszt, więc czyszczenie komory spalania jest proste. Dodatkowo zostały wyposażone w tzw. blokadę rodzicielską, chroniącą przed niepowołanym  otwarciem drzwiczek do góry. |
| **Wkłady powietrzne z linii HST**  HITZE Sp. z o.o. Sp.k., Radom  Pawilon 5A stoisko 29 | |
| Z:\Projects\Budma\BUDMA 2018\PR\Złote Medale\kominki\KOMINKI 2018 ZM - foto\4 - HITZE.jpg | Wkłady powietrzne z Linii HST wyróżnia niewielka głębokość umożliwiająca dopasowanie do płytkiej zabudowy.Linię tworzy trzy wielkości wkładów o mocach 5,9-13,2kW, występujących w sześciu wariantach otwierania drzwi (standard, prawe, lewe, gilotyna, prawa gilotyna, lewa gilotyna). Wszystkie modele spełniają normy ekoprojektu. Standardowe wyposażenie to: szyba decor, palenisko bezrusztowe, żeliwny czopuch obracający się o 360st., podwójna regulacja wysokości płynna i skokowa oraz wspólna dźwignia regulacji powietrza pierwotnego i wtórnego. Wewnątrz komory ceramika, dodatkowo  akumulująca ciepło. |
| **Wolnostojący piec na gaz KOZA AB GAZ**  KRATKI.PL Marek Bal, Jedlińsk - Wsola  Pawilon 5A stoisko 20 | |
| Z:\Projects\Budma\BUDMA 2018\PR\Złote Medale\kominki\KOMINKI 2018 ZM - foto\5 - Koza-AB-GAZ-0000-ON.png | Nowoczesna i ekologiczna KOZA AB Gaz wyposażona jest w specjalnie zaprojektowany ceramiczny palnik, który zapewnia realistyczną wizję ognia. Dzięki samodzielnej regulacji płomienia, możliwe jest dostosowanie jego wysokości do potrzeb użytkownika. Urządzenie posiada dwie szyby w tym zewnętrzną, dekoracyjną osłaniającą całą powierzchnię drzwiczek. Hermetycznie zamknięta komora spalania zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa. Urządzenie wyposażone jest w  prostego w obsłudze pilota. |

*Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są równoważne.*

*Lista ułożona alfabetycznie wg produktów*